附件：成交主要内容及技术参数:

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号、品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | Zp-35B 旋转式压片机 | 号机液压装置损坏，加不上压 | 上海 | 威圣 | 1 | 6580 | 6580 |
| 2 | Zp-37D 压片机 | 5 号压片机设备时走时停 | 上海 | 威圣 | 1 | 2280 | 2280 |
| 3 | 热循环烘箱 | 缺少 2 组加热管，负载不均衡，温度不稳定 | 浙江 | 瑞安 | 1 | 6890 | 6890 |
| 4 | 槽式混合机 | 1.搅拌桨变形 2.设备异响，声音异常刺耳 | 山东 | 顶历 | 1 | 2850 | 2850 |
| 5 | NJP-800 胶囊机 | 1.空草落料器左侧固定螺丝孔脱丝 2.填充杆底座上方螺杆脱丝 | 浙江 | 富昌 | 1 | 5490 | 5490 |
| 6 | NJP-800c 胶囊机 | 1.机器打滑，传动失效，无法运行。2.整向器固定螺丝孔脱丝 | 浙江 | 富昌 | 1 | 7800 | 7800 |
| 7 | NJP-800c 胶囊机 | 播囊装置螺丝孔脱丝 | 浙江 | 富昌 | 1 | 4260 | 4260 |

，

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 铝塑一号机DPB-140 | 因设备老化：误差大，齿轮掉齿，生产不稳定，噪音大，加热异常。 | 浙江 | 瑞安 | 1 | 8200 | 8200 |
| 9 | 铝塑二号机 | 零件磨损厉害，裁刀裁不掉，机器常卡阻无法正常使用。 | 浙江 | 瑞安 | 1 | 10500 | 10500 |
| 10 | 制丸机 | 轴承坏了，无法从设备中取出，不能正常教学 | 上海 | 威圣 | 1 | 3500 | 3500 |
| 11 | 1.2.3 号机 | 1.凸轮坏了 2 生锈严重 3 阀门老化 4 零配件缺失 5.螺丝断头 6.机器异响 7.喷头堵8.钢丝绳断裂 9.电路外皮老化，易漏电 10混气阀外壳生锈严重 11.传送带不匹配 12. 齿板变形13 压板老化14.设备已停产多年零配件买不到，无法维修维护。 | 上海 | 威圣 | 1 | 22000 | 22000 |
| 12 | 配液设备 | 管道内部锈蚀 | 开封 | 定制 | 1 | 5500 | 5500 |
| 13 | 印字机 | 1.零配件缺失：印字轮买不到，无法正常上课 2.设备易卡阻 3.部分零部件不匹配 | 浙江 | 瑞安 | 1 | 3500 | 3500 |
| 14 | 灭菌柜 | 1.加热装置坏 2.触控装置不能正常显示 3. 真空异响 | 上海 | 威圣 | 1 | 4800 | 4800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 制水设备 | 1. 砂滤罐漏水 2.树脂柱漏水,3.管件缺失 4.仪表已坏 | 浙江 | 定制 | 1 | 6000 | 6000 |
| 总价（大写）：壹拾万零壹佰伍拾元整(小写）: 100150.00 元 |